GRUPA 2 *ELEKTRIČNI VILIČAR*

| **1**  ***br. stavke*** | **2**  ***Tražene specifikacije*** | | **3**  ***Ponuđene specifikacije*** | **4**  ***Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju*** | **5**  ***Bilješke evaluacijskog odbora*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Viličar  količina**: 6** | |  | | |
|  | Naziv proizvođača: | |  | | |
|  | Tip, model: | |  | | |
| 1.1. | Sustav za dizanje tereta | Kran triplex |  |  |  |
| Nagib krana naprijed/natrag (α/β°) min. 7/7 |  |  |  |
| Max. visina spuštenog krana 2140mm |  |  |  |
| Visina izvučenog krana minimalno 5340mm |  |  |  |
| Min. 1 cilindar u sredini |  |  |  |
| Min. 2 cilindra bočno |  |  |  |
| Maximalna visina dizanja ne manja od 4700 mm |  |  |  |
| Slobodan hod vilica je minimalno 1450mm |  |  |  |
| Nosivost je minimalno 2000Kg |  |  |  |
| Nosivost na maksimalnoj visini dizanja je minimalno 1790Kg |  |  |  |
| 1.2. | *Motor za vožnju* | Elektro pogon |  |  |  |
| Min. 2 kom motora AC tehnologija |  |  |  |
| Snaga motora maksimalno 4,5 kW |  |  |  |
| Max. brzina vožnje s i bez tereta je minimalno 15 km/h |  |  |  |
| 1.3. | *Motor za podizanje tereta* | Snaga motora maksimalno 12 kW |  |  |  |
| Brzina podizanja s teretom minimalno 0,4 m/s |  |  |  |
| Brzina podizanja bez tereta minimalno 0,55 m/s |  |  |  |
| 1.4. | *Baterija* | min. 1 komad |  |  |  |
| 48 V |  |  |  |
| Min. 750 Ah |  |  |  |
| Bočna izmjena baterije |  |  |  |
| Sa sustavom centralnog nadolijevanje vode |  |  |  |
| Max. masa baterija 1025 Kg |  |  |  |
| Max. potrošnja energije (prema VDI-ciklusu) 4,9 kWh |  |  |  |
| 1.5. | *Punjač za baterije* | 48V/120A |  |  |  |
| Punjenje baterije traje maksimalno 8 sati |  |  |  |
| 1.6. | *Displej* | LCD |  |  |  |
| Mogućnost pružanja brzog odabira vožnje |  |  |  |
| Prikaz brzine vožnje |  |  |  |
| Prikaz stanja baterije |  |  |  |
| Prikaz sa samodijagnostikom |  |  |  |
| 1.7. | *OPPS sustav* | Sigurnosni sustav vožnje |  |  |  |
| 1.8. | *Ostala oprema* | Min. 4 ventila |  |  |  |
| LED stražnja svjetla |  |  |  |
| Retrovizor |  |  |  |
| Integrirani bočni pomak |  |  |  |
| Dimenzije vilica:  min. dužina 1200 mm  min. širina 100mm  min. debljina 40mm |  |  |  |
| Gume pune SE |  |  |  |
| Veličina prednjih guma 200/50-10 |  |  |  |
| Veličina stražnjih guma 140/55-9 |  |  |  |
| 2 kotača prednja |  |  |  |
| 2 kotača stražnja |  |  |  |
| Razmak prednjih kotača max. 915mm |  |  |  |
| Razmak stražnjih kotača max. 180mm |  |  |  |
| Min. 2 linije na kolicima vilica |  |  |  |
| Pozicioner vilica upravljan hidraulikom preko upravljačke konzole u kabini viličara |  |  |  |
| Max. razina buke kod uha vozača ne veća od 67db(A) |  |  |  |
| Integrirani bočni pomak |  |  |  |
| Zvučni signal vožnje unazad |  |  |  |
| Elektr./mehan. Radna kočnica |  |  |  |
| Količina ulja za priključne uređaje maksimalno 25 l/min |  |  |  |
| 1.9. | *Kabina* | Čelična zatvorena kabina |  |  |  |
| Visina krova kabine maksimalno 2050mm |  |  |  |
| Visina sjedenja maksimalno 930mm |  |  |  |
| Visina vučne spojke maksimalno 580mm |  |  |  |
| Grijanje i hlađenje kabine |  |  |  |
| 1.10. | Dimenzije viličara | Visina viličara maksimalno 2140 mm |  |  |  |
| Ukupna dužina minimalno 3140 mm |  |  |  |
| Širina viličara maksimalno 1120 mm |  |  |  |
| Masa viličara maksimalno 3400 kg |  |  |  |
| 1.11. | *Isporuka opreme* | Max. 4 mjeseca |  |  |  |

***SPECIFIKACIJE – PROVEDBENI ZADACI***

| **I**  ***Br. stavke*** | **II**  ***Provedbeni zadaci*** | **III**  ***Ponuđene specifikacije (molimo specificirajte trajanje, resurse i metodologiju)*** | **IV**  ***Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju*** | **V**  ***Bilješke evaluacijskog odbora*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Testiranje na lokaciji kupca |  |  |  |

***TEHNIČKE SPECIFIKACIJE - POST-PRODAJNE USLUGE***

| **I**  ***Br. stavke*** | **II**  ***Usluge*** | **III**  ***Ponuđene specifikacije (molimo specificirajte trajanje, resurse i metodologiju)*** | **IV**  ***Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju*** | **V**  ***Bilješke evaluacijskog odbora*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trogodišnje jamstvo ili 6000 radnih sati |  |  |  |
| 2. | Odgovor na kvarove unutar 24 sata |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Ovlaštena kontakt osoba*** | | ***Adresa dostave*** |
| Name: | Juraj Vuksanić  Goran Kovačić | Bomark pak d.o.o proizvodnja  Viktora Fizira 1, 42230 Ludbreg, Hrvatska |
| Phone: | +385 (0) 99 3120-599  +385 (0) 99 2563-928 |
| Fax: | +385 (0) 42 500 477 |
| E-mail: | [j.vuksanic@bomark.hr](mailto:j.vuksanic@bomark.hr)  [g.kovacic@bomark.hr](mailto:g.kovacic@bomark.hr) |
| Working hours: | 8 – 16 h local time |