GRUPA 3 *MANIPULATORI / PNEUMATSKA RUKA*

| **1**  ***br. stavke*** | **2**  ***Tražene specifikacije*** | | **3**  ***Ponuđene specifikacije*** | **4**  ***Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju*** | **5**  ***Bilješke evaluacijskog odbora*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Manipulator  količina**: 4** | |  | | |
|  | Naziv proizvođača: | |  | | |
|  | Tip, model: | |  | | |
| **1.1.** | Platforma | Visina platforme minimalno 2000 mm |  |  |  |
| **1.2.** | Upravljačka ploča | Specijalno prilagođena za automatizirano hvatanje stretch folije |  |  |  |
| Mogućnost zakretanja od 360° horizontalno i vertikalno 90° |  |  |  |
| Pneumatski pogon |  |  |  |
| Ručica s integriranim komandama |  |  |  |
| Nosivost minimalno 100 Kg |  |  |  |
| **1.3.** | Ostale karakteristike | Promjer radnog prostora u minimalnom rasponu od 500mm do 3500 mm |  |  |  |
| Vertikalno dizanje u minimalnom rasponu od 200 mm do 2000 mm |  |  |  |
| Stupnjevi slobode u svim zglobovima +/- 360° |  |  |  |
| Bazna ploča za montažu dimenzija maksimalno 700x700 mm |  |  |  |
| Vijci za fiksiranje min. M20 x 220mm; min 6 kom |  |  |  |
| Max. bučnost 70dBA |  |  |  |
| Radna temperatura u minimalnom rasponu 0°C - 45°C |  |  |  |
| Upotreba pneumatske opreme |  |  |  |
| Mogućnost kočenja u svim zglobovima |  |  |  |
| **1.4.** | Isporuka opreme | Max. 2 mjeseca za dva komada i max. 4 mjeseca za druga dva komada |  |  |  |

***TEHNIČKE SPECIFIKACIJE – PROVEDBENI ZADACI***

| **I**  ***br. stavke*** | **II**  ***Provedbeni zadaci*** | **III**  ***Ponuđene specifikacije (molimo specificirajte trajanje, resurse i metodologiju)*** | **IV**  ***Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju*** | **V**  ***Bilješke evaluacijskog odbora*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Testiranje na lokaciji kupca |  |  |  |

***TEHNIČKE SPECIFIKACIJE - POST-PRODAJNE USLUGE***

| **I**  ***Br. stavke*** | **II**  ***Usluge*** | **III**  ***Ponuđene specifikacije (molimo specificirajte trajanje, resurse i metodologiju)*** | **IV**  ***Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju*** | **V**  ***Bilješke evaluacijskog odbora*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Standardno min. 18 mjeseci jamstvo |  |  |  |
| 2. | Odgovor na kvarove unutar 24 sata |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Ovlaštena kontakt osoba*** | | ***Adresa dostave*** |
| Name: | Juraj Vuksanić  Goran Kovačić | Bomark pak d.o.o proizvodnja  Viktora Fizira 1, 42230 Ludbreg, Hrvatska |
| Phone: | +385 (0) 99 3120-599  +385 (0) 99 2563-928 |
| Fax: | +385 (0) 42 500 477 |
| E-mail: | [j.vuksanic@bomark.hr](mailto:j.vuksanic@bomark.hr)  [g.kovacic@bomark.hr](mailto:g.kovacic@bomark.hr) |
| Working hours: | 8 – 16 h local time |